附件

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

**项目名称：内镜一体化全自动清洗消毒系统**

1. **、用途**：用于纤维支气管镜清洗消毒。
2. **、数量**：1套
3. **、技术要求**
4. 品牌：国内外知名品牌。
5. 清洗消毒槽：具备初洗槽、酶洗槽、次洗槽、消毒槽和末洗槽等。
6. 清洗台面具备防水、防酸、防碱等。
7. 清洗槽具备溢液装置，防止液体溢出槽面。
8. 柜体具备防腐蚀功能。
9. 自动灌流器：具备定时和倒计时功能、声音报警功能、半自动化操作功能等。
10. 具备符合规范专用水处理器。
11. 医用气泵：具备静音、无油、大流量功能
12. 具备多功能自动化消毒系统。
13. 具备高压水气枪。
14. 具备内镜吹干机。
15. 具备内镜侧漏器。
16. 供水量：≥8L/分
17. 消毒液存储箱容量：≥12升。
18. 具备外置和内置超滤水处理功能。
19. 具备自动记录和显示消毒次数功能。
20. **、配置要求**
21. 主机 1台
22. 高压气枪 3支
23. 高压气泵 1台
24. 内镜侧漏器 1台
25. 水处理 1套
26. 内镜吹干机 1台