**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **呼吸机**
2. **、用途**：用于病人呼吸支持。
3. **、数量**：2台
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌。
6. 具备A/C、SIMV、CPAP/PSV/NPPV、PRVC等通气模式。
7. 具备定容型呼吸、定压式呼吸、双水平正压通气/压力释放通气等呼吸类型。
8. 具备多种呼吸波形、压力/流速-容量环及曲线坐标测定功能。
9. 具备多参数、波形储存及回顾分析功能。
10. 具备同步雾化功能。
11. 具备自动校准测量精度功能。
12. **、配置要求**
13. 主机 1台
14. **红外辐照治疗装置**
15. **、用途**：用于炎症治疗和疼痛处理。
16. **、数量**：1台
17. **、技术要求**
18. 品牌：国内外知名品牌。
19. 治疗光源：卤素光源等。
20. 输出功率：≥700W。
21. 治疗深度：≥10cm。
22. 具备液晶计时器功能。
23. 具备连续照射功能。
24. **、配置要求**
25. 主机 1台
26. **掺铥光纤激光治疗仪**
27. **、用途**：用于皮肤色素病变治疗。
28. **、数量**：1台
29. **、技术要求**
30. 品牌：国内外知名品牌。
31. 激光波长：1927nm±10nm。
32. 具备四方形、三角形、菱形、半圆形、圆形等光斑形态。
33. 具备随机模式、水平模式、竖直模式等激光照射模式。
34. 具备空气冷却等冷却方式。
35. **、配置要求**
36. 主机 1台
37. 点阵探头 3个
38. 滑动探头 1个
39. 脚踏 1个
40. 光纤支架 1套
41. 医用眼镜 1副
42. 病人眼镜 1副
43. **经皮肾镜系统**
44. **、用途**：用于泌尿外科手术。
45. **、数量**：1套
46. **、技术要求**
47. 品牌：国内外知名品牌。
48. 经皮肾镜外鞘：≤4.8Fr。
49. 光纤头端广角镜头：≥120°。
50. 具备穿刺针、镜鞘等穿刺套件。
51. 具备低温等离子消毒功能。
52. **、配置要求**
53. 主机 1台
54. **彩色多普勒超声诊断系统**
55. **、用途**：用于超声诊疗。
56. **、数量**：2套
57. **、技术要求**
58. 品牌：国内外知名品牌。
59. 具备超宽频带成像技术功能。
60. 具备CDFI和能量多普勒技术功能。
61. 具备纯净波技术功能。
62. 具备精细的组织谐波技术功能。
63. 具备常规妇科测量软件包
64. **、配置要求**
65. 主机 2台
66. 经阴道探头 4把
67. 探头穿刺架 6个
68. **全自动化学发光免疫分析仪**
69. **、用途**：用于血液激素检测。
70. **、数量**：1台
71. **、技术要求**
72. 品牌：国内外知名品牌。
73. 具备电化学发光技术
74. 测试速度：≥150tests/h。
75. 标本吸样周期：≤30sec
76. 具备独立的急诊通道
77. 样本反应量：2-50ul
78. 最大标本装载量：≥400标本/小时
79. 纯水流量：≥30L/小时
80. **、配置要求**
81. 主机 1台
82. 纯水净化仪 1台
83. 打印机 1台