**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **双通道注射泵**
2. **、用途**：用于注射
3. **、数量**：3台
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌
6. 预置输液总量范围：0.1-9999.99ml
7. 每个通道快进流速范围：0.11-1500ml/h，具有自动和手动快进可选
8. 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml等
9. 具有速度、TCI等输注模式
10. TCI模式支持3种以上药物，具备2种以上诱导方式
11. 各通道具备不小于3.5英寸彩屏，可同屏显示输注模式、速度等信息
12. 具备报警提示功能
13. 具备信息储存功能
14. 接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能
15. **、配置要求**

主机 3台