**附件：说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **干扰波治疗仪**
2. **用途**：用于软组织损伤、骨关节疾病、神经系统疾病治疗等
3. **数量**：1台
4. **技术要求**
5. 工作频率：2500Hz，4000Hz，6000Hz等
6. 最大输出电流≥75mA，在0至最大输出范围内连续可调
7. 吸附电极的吸附负压压强为0hPa-310hPa
8. 连续工作时间：≥4h
9. 具备3种以上工作输出模式，5种以上吸附模式
10. 输出通道：2通道以上吸附
11. 具备输出均衡功能
12. **配置要求**
13. 主机 1套
14. 四联导线 3~4条
15. 柔软性吸引杯 12~16只
16. **主被动康复踏车**
17. **用途**：用于康复训练
18. **数量**：1台
19. **技术要求**
20. 具有主动训练、被动训练、主被动训练等模式，训练模式可自由转换
21. 具有上肢多角度、多维度训练模式
22. 支持参数（阻力、速度、训练）设定功能
23. 具有语音提示功能
24. 支持显示运动里程、运动时间、消耗能量等训练过程参数统计
25. 具有急停保护功能
26. 具有上肢或下肢左右对称训练功能
27. 支持智能探测痉挛并自动缓解痉挛
28. 痉挛灵敏性可调
29. 支持实时转向切换
30. 具有开机自检功能
31. 训练数据可实时反馈，训练结果可量化、评估、报告输出
32. 阻力多档可调
33. 最大动力≥10Nm；
34. 上下肢转数5-60rpm；
35. 具备定时功能
36. **配置要求**
37. 主机 1台