**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **直线加速器维保服务**

1.保修年限：3年

2.保修类别：全保

3.品牌及型号：西门子 SIEMENS ARTISTE MV

4.响应时间：≤2小时（工作日08:00-20:00）。在工程师确认有必要到现场的情况下，工作日24小时内到场。开机率≥95%

5.必须保证加速管的全新更换的能力，并供提厂家供货协议。

1. **MRI维保服务**

1.保修年限：3年

2.保修类别：全保

3.品牌及型号：飞利浦Achieva 1.5T

4.响应时间：≤2小时（工作日08:00-20:00）。在工程师确认有必要到现场的情况下，工作日24小时内到场。开机率≥95%

1. **移动DR 维保服务**

1.保修年限：3年

2.保修类别：全保

3.品牌及型号：岛津MUX200D。2台

4.响应时间：≤2小时（工作日08:00-20:00）。在工程师确认有必要到现场的情况下，工作日24小时内到场。开机率≥95%

5.含球管,平板,探测器等其他所有设备配件；定期保养（每季度至少1次）

1. **DR 维保服务**

1.保修年限：3年

2.保修类别：全保

3.品牌及型号：GE DEFINUM6000

4.响应时间：≤2小时（工作日08:00-20:00）。在工程师确认有必要到现场的情况下，工作日24小时内到场。开机率≥95%

5.含球管,平板,探测器等其他所有设备配件；定期保养（每季度至少1次）

1. **高温灭菌器保修服务**

1.保修年限：2年

2.保修类别：全保

3.品牌及型号：洁定 GETINGE

4.响应时间：≤2小时（工作日08:00-20:00）。在工程师确认有必要到现场的情况下，工作日24小时内到场。开机率≥95%

5.提供2套备用的安全阀和压力表供校准时使用

1. **全自动酶免仪维保服务**

1.保修年限：3年

2.保修类别：全保

3.品牌及型号：深圳爱康URANUS AE 145

4.响应时间：≤2小时（工作日08:00-20:00）。在工程师确认有必要到现场的情况下，工作日24小时内到场。开机率≥95%

1. **全自动微生物鉴定及药敏分析系统维保服务**

1.保修年限：3年

2.保修类别：全保

3.品牌及型号：梅里艾 VITEK2COMPACT

4.响应时间：≤2小时（工作日08:00-20:00）。在工程师确认有必要到现场的情况下，工作日24小时内到场。开机率≥95%

1. **彩超维保服务**

1.保修年限：2年

2.保修类别：全保

3.品牌及型号：GE VlusonE8、E9。2台

4.响应时间：≤2小时（工作日08:00-20:00）。在工程师确认有必要到现场的情况下，工作日24小时内到场。开机率≥95%

5.负责本项目的工程师必须受过GE原厂严格的技术培训， 持有原厂培训证书，级别为产品技术支持及以上级别的资深工程师，需提供社保证明，提供技术证书复印件，原件备查。

1. **彩超维保服务**

1.保修年限：3年

2.保修类别：全保

3.品牌及型号：迈瑞M9CV

4.响应时间：≤2小时（工作日08:00-20:00）。在工程师确认有必要到现场的情况下，工作日24小时内到场。开机率≥95%

5.探头保修：保修合同期内1台机器附属全部探头更换服务，数量不限。更换的探头为设备制造商的全新原厂原包装探头（需提供相关资料证明）。探头故障需于客户告知故障的当天内提供备用探头。

1. **彩超维保服务**

1.保修年限：2年

2.保修类别：全保

3.品牌及型号：飞利浦IE ELITE

4.响应时间：≤2小时（工作日08:00-20:00）。在工程师确认有必要到现场的情况下，工作日24小时内到场。开机率≥95%

5.探头保修：保修合同期内1台机器附属全部探头更换服务，数量不限。更换的探头为设备制造商的全新原厂原包装探头（需提供相关资料证明）。探头故障需于客户告知故障的当天内提供备用探头。