**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **共聚焦内镜**
2. **用途**：用于消化道疾病诊断
3. **数量**：1套
4. **技术要求**

1、激光功率<80VA

2、波长488nm，光谱灵敏度498-631nm

3、具备连续式激光

4、光谱灵敏度498-631nm

5、与消化内镜兼容

6、最大成像视野≥26nm

7、观察深度<100um

8、具备专用显示器

9、共聚焦探头：插入部外径：≤2.8mm；工作长度≥2.6m；最小弯曲半径≥35mm

1. **配置要求**
2. 主机 1台
3. 成像控制软件1套
4. 图像处理工作站1台
5. 共聚焦探头2条