**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **冷冻切片机**
2. **用途**：用于冰冻切片
3. **数量**：1台
4. **技术要求**
5. 具备自动和手动除霜功能
6. 切片系统配备高精确的样品头
7. 具备双压缩机制冷功能
8. 具备空气循环系统
9. 具备样品定位系统
10. 样本头温度最低可达-50°C
11. 手轮带有安全锁定装置
12. 具备温度实时指示
13. 切片范围:1-100um，最大样本直径55mm左右
14. 可电动进样
15. 冷冻箱温度可达-35°C，快速冷冻台温度可达-45°C，有15个以上样品置放点和2个以上半导体制冷位点
16. 具备UVC紫外线消毒功能
17. **配置要求**
18. 主机 1台
19. 手轮、刀架及底座 1套
20. 样品托 15个
21. 紫外消毒系统 1套
22. 包埋剂 5瓶