项目相关技术参数及配置参阅附件

**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **病床（三折）**
2. **品牌：**国内外知名品牌
3. **数量**：87套
4. **技术要求**
	1. 具有操作背部抬高、腿部抬高功能；
	2. 具备安全防过摇装置；
	3. 具备安全护栏装置；
	4. 具备配置餐板功能。
	5. 具备点滴架、引流袋挂钩等功能。
5. **配置要求**
6. 床87张
7. 床头柜 87个
8. 床垫 87张
9. 输液架 87个
10. 餐板 87个
11. **病床（二折）**
12. **品牌：**国内外知名品牌
13. **数量**：17套
14. **技术要求**
	1. 具有操作背部抬高功能；
	2. 具备安全防过摇装置；
	3. 具备安全护栏装置；
	4. 具备配置餐板功能。
	5. 具备点滴架、引流袋挂钩等功能。
	6. 具备选配床体宽度（80cm和100cm）选项。
15. **配置要求**
16. 床17张
17. 床头柜 17个
18. 床垫 17张
19. 输液架 17个
20. 餐板 17个
21. **病床（一折）**
22. **品牌：**国内外知名品牌
23. **数量**：10套
24. **技术要求**
	1. 具备安全防过摇装置；
	2. 具备安全护栏装置；
	3. 具备配置餐板功能。
	4. 具备点滴架、引流袋挂钩等功能。
	5. 具备选配床体宽度（80cm和100cm）选项。
25. **配置要求**
26. 床10张
27. 床头柜 10个
28. 床垫 10张
29. 输液架 10个
30. 餐板 10个
31. **内镜一体化清洗消毒中心**
32. **品牌：**国内外知名品牌
33. **数量**：2套
34. **技术要求**
	1. 清洗槽：具备初洗槽、酶洗槽、次洗槽、消毒槽和末洗槽等清洗槽；槽体装有溢液装置。
	2. 酶洗/消毒槽：具备初洗槽、酶洗槽、次洗槽、消毒槽和末洗槽、槽体装有溢液装置、自动排废液和排废水功能。
	3. 具备全自动电子水源开关。
	4. 具备内镜专用高压水枪和气枪。
	5. 具备内镜专用水处理器。
	6. 具备内镜清洗消毒流程标识牌。
	7. 具备选配高压自动化吹干和热风烘干系统装置。
	8. 具备电路安全保障功能。
	9. 具备专用供排水系统。
	10. 具备备定时、倒计时功能的灌流器。
	11. 具备高压气泵。
	12. 具备自动吹气功能。
35. **配置要求**
36. 主机2台
37. **全自动内镜消毒机**
38. **品牌：**国内外知名品牌
39. **数量**：3套
40. **技术要求**
	1. 具备操作界面按键与参数设置按键分开，防止误操作功能。
	2. 具备可视酶瓶和酒精瓶窗口。
	3. 清洗消毒槽：具备温度传感器，溢流口；
	4. 具备自动上锁和应急开锁拉环功能；
	5. 具备止回功能的活检接头，适合各种品牌镜子的清洗消毒。
	6. 具备消毒液浓度检测装置。
	7. 具备全过程有故障报警并提示解决方案方法。
	8. 具备自动释放吹气功能。
	9. 具备全程持续测漏监控功能。
	10. 具备自身消毒功能。
	11. 具备内镜的洗消状况及结果信息化管理功能。
41. **配置要求**
42. 主机3台