项目相关技术参数及配置参阅附件

**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

商务要求及项目相关技术参数及配置参阅附件1、2.

**1：商务要求**

1. 是否需要连接医院信息系统，如有需做出开放数据接口承诺并承担相关费用（加盖公章）（标准：单向1万元；双向1.4万元）。
2. 成交后需提供厂家售后服务年限及保修期满后每年保修费限价承诺函（加盖厂家公章）。
3. 设备项目如有消耗性易损件（非一次性）及常规配件的请提供清单及报价。
4. 回款时间参考标准：1、新安装设备验收合格后提交发票起3个月内；2、保修设备执行计划9个月后提交发票起3个月内。

**2：技术参数及配置**

1. **手术显微镜**
2. **用途：**用于阿尔兹海默症手术。
3. **数量**：1台
4. **技术要求（参考）**
   1. 主镜
   2. 具备双人四目设计等
   3. 具备全光路复消色差镀膜技术
   4. 具备无极变倍系统
   5. 最大放大倍率：≥40X
   6. 最小工作距离：≤200mm
   7. 具备广角目镜
   8. 具备目镜筒可调及旋转功能
   9. 具备变焦变倍关联功能
   10. 具备手动调焦、变倍和调光圈大小功能
   11. 具备变焦锁定功能
   12. 助手镜
   13. 倾角：0-180°可调
   14. 屈光补偿：+5D/-8D等
   15. 照明系统
   16. 具备LED或氙灯等主光源及备用光源
   17. 具备自动切换功能
   18. 具备光亮度和工作距离联动功能
   19. 具备自动调节功能
   20. 支架系统
   21. 具备平衡调节功能
   22. 具备电磁锁功能
   23. 具备防震颤功能
   24. 支架最大高度：≥2000mm
   25. 有效臂展：≥1500mm
   26. 具备自动抽真空功能
   27. 具备术中血管荧光模块
   28. 具备内置高清摄录像系统
5. **参考配置要求（至少包括）**
   1. 主机1台
   2. 血管荧光模块 1个