**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **新生儿转运培养箱**
2. **、用途**：用于新生儿转运。
3. **、数量**：1台
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌。
6. 具备配合救护车使用功能。
7. 具备箱温和肤温等温度控制功能。
8. 升温时间：≤30min。
9. 具备断电、风机、传感器、超温、低压等问题报警功能。
10. **、配置要求**
11. 主机 1台
12. **自动血液细菌培养仪**
13. **、用途**：用于细菌培养鉴定。
14. **、数量**：1台
15. **、技术要求**
16. 品牌：国内外知名品牌。
17. 具备恒温、旋转震荡培养功能。
18. 具备光学检测等检测方法。
19. 具备阳性报警功能。
20. 具备多种培养瓶功能。
21. 具备使用条形码功能。
22. 具备预制的培养时间与温度可随时更改设置功能。
23. **、配置要求**
24. 主机 1台