**说明：**本需求书仅做参考，不是唯一指标。

**打印机等办公设备用户需求**

1. **技术参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| **1** | 激光打印机1 | 产品类型：黑白激打；　最高分辨率：600×600dpi；耗材类型：硒鼓型号 Q2612A；网络打印：不支持网络打印 | 台 | 150 |
| **2** | 激光打印机2 | 产品类型：黑白激打；　最高分辨率：600×600dpi（图像增强可达4800×600dpi）；双面打印；耗材类型：硒鼓型号 HP28A；网络打印：不支持网络打印 | 台 | 15 |
| **3** | 彩色激光打印机 | 产品类型：彩色激打；　最高分辨率：600×600dpi；网络打印：支持有线网络打印；无线打印技术：惠普ePrint、惠普云打印、AirPrint打印；显示屏双行背光式LED图形显示屏  产品尺寸 412×469×295mm（最小尺寸）  412×649×340mm（最大尺寸）  产品重量 18.9kg，22kg（包装重量） | 台 | 15 |
| **4** | 喷墨彩色打印机 | 产品类型：黑白、彩色打印；最高分辨率：5760×1440dpi；墨盒类型分体式墨盒  墨盒数量四色墨盒  墨水打印量每瓶容量70ml；黑色约4000页，青/洋红/黄色约6500页  最小墨滴 3pl  喷头配置黑色180个，青色/品红/黄色各59个网络打印：不支持网络打印 | 台 | 30 |
| **5** | 条码打印机 | 打印方式：热转印及热敏；分辨率：203dpi;打印速度：150mm/s;打印宽度：108mm； | 台 | 50 |
| **6** | 条码打印机 | 打印方式：热转印及热敏；分辨率：203dpi;打印速度：102mm/s;打印宽度：104mm； | 台 | 50 |
| **7** | 扫描仪 | 产品类型：平板式；扫描光源：三色发光二极管；扫描方式：CCD；标准分辨率：4800×9600dpi；最大分辨率：12800×12800dpi | 台 | 20 |
| **8** | 一体机 | 产品类型：黑白激光多功能一体机；涵盖功能：打印/复印/扫描/传真；最大处理幅面：A4；耗材类型：鼓粉分离；双面功能：自动；  网络功能：支持有线网络打印 | 台 | 60 |
| **9** | 针式打印机 | 产品类型：通用针式打印机（高速）；打印方式：点阵击打式；打印方向双向/单向逻辑查找；打印宽度：80列；  打印针数：24针；可靠性：打印头寿命：4亿次/针；色带性能 600万字符；复写能力 7份（1份原件+6份拷贝） | 台 | 90 |
| **10** | 碎纸机 | 碎纸方式：粒状；碎纸效果：2×6mm；碎纸能力：5-6张/次；碎纸速度：3.2米/分；碎纸宽度：220mm纠错；碎纸箱容积：16L | 台 | 15 |
| **11** | 笔记本电脑 | 屏幕：14英寸；分辨率 1366x768；  CPU型号：Intel 酷睿i5 7200U；  显卡芯片：NVIDIA Geforce 920MX；  内存容量 8GB | 台 | 45 |
| **12** | 投影仪 | 投影机特性：3D；投影技术：DLP；显示芯片：0.55英寸芯片；亮度：3300流明；对比度：33000:1；标准分辨率：XGA（1024\*768） | 台 | 25 |

**二、服务及其他要求**

1.保修一年；

2.付款以实际采购数量为准。