**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **手持式验光仪**
2. **用途**：用于视力筛查
3. **数量**：1台
4. **技术要求**
5. 无线手持式双目设计，筛查模式单眼/双眼可选
6. 具备彩色触摸显示屏
7. 筛查内容包括不限于：屈光筛查（近视、远视、散光、屈光参差）、眼位照相、瞳孔大小
8. 球面度范围-7.5OD～+7.5OD
9. 柱面度范围0.00D～3.00D
10. 轴位范围0°～180°
11. 瞳孔直径范围4.0mm～9.0mm
12. 瞳距范围35mm~80mm
13. 具备可拆卸充电电池
14. 具备无线传输数据功能
15. 具备批量输入、输出患者信息功能
16. 具备数据管理系统和自助筛查工作站
17. **配置要求**
18. 主机 1套
19. 如有其它请补充