**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **口罩适应性测试仪器**
2. **用途**：用于进行医用防护口罩适应性测试和密合性测试
3. **数量**：1台
4. **技术要求**
5. 呼吸器测试范围包括不限于：弹性全面罩，弹性半面罩，N100，N99，N95
6. 满足呼吸防护用品的适合性检验检测标准
7. 适合性检验系数上限大于10000
8. 适合性检验精确度不低于读数的±10%
9. 数据具有通用兼容性
10. 可检测随弃型N95以上口罩
11. 定量测试
12. **配置要求**
13. 主机 1台

2、测试仪器相关耗材

3、携带箱