**广东省第二人民医院宣传品及标识制作服务项目需求书**

**一、资格要求**

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,且提供以下证明文件：

（1）在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（提供营业执照等证明文件）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的加盖承接方公章的书面声明；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的加盖承接方公章的书面声明；

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或加盖承接方公章的书面声明；；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的加盖承接方公章书面声明；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件：不存在“不同投标供应商的法定代表人或负责人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目投标”的情形。提供加盖承接方公章的书面声明函；

2.项目主要是导视系统及户外楼宇标识、标牌设计制作及安装，承接方须具备以下条件，且提供以下证明文件：

（1）须具备承接相应的项目资质条件，户外楼宇钢结构标识，需具备钢结构工程资质，并持有有效的安全生产许可证（提供证书复印件）；

（2）须在我国境内独立承担过3家及以上三甲医院导向标识或户外楼宇标识系统业绩（提供合同复印件）。

3.承接方没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商[根据信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）主体信用记录信息进行查询]；

4.本项目只允许唯一方案报价且不接受联合体投标。提供加盖承接方公章的承诺函。

**二、服务要求**

1. 院区范围内标识基本要素系统设计工程、标识导示应用系统设计工程，包含：①导向标识、定位标识、警示、提示类标识、咨询类标识；②医院宣传类标识制作系统；③户外环境导示系统：景观广场标识，建筑外延标识、基建临时标识等系统；④楼顶户外招牌字标识系统。

2. 各类标识根据医院统一风格设计制作，标识制作项目在实施过程中，从设计到安装，一切要求涉及设备、材料及其用量按照采购人要求进行，超出设计要求及材料使用要求，一切责任由中标公司负责。

3. 标识制作项目完成后，中标公司通知采购公司对产品进行现场验收，保证标识的准确性和协调性，采购人未确认的视为无效产品，并有权拒绝支付。

4. 涉及高空安装标识，中标公司应严格要求本方操作人员具备高空作业专资格，并保证人身安全，发生意外，由中标公司负责。

5. 按医院需求，安排一名驻点人员对接工作，把控材质，保证成品效果好，性价比更高，质保时长3年，维护2小时内响应。

**三、技术要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **广东省第二人民医院宣传物料清单（2025年）** | | | | | |
| **序号** | **类别** | **规格（mm）** | **单位** | **单价最高限价（元）** | **材料及工艺** |
| 1 | 温馨提示 | 150\*150 | 幅 | 9.5 | 户外高精喷画 |
| 2 | 温馨提示 | 200\*150 | 幅 | 12.35 | 户外高精喷画 |
| 3 | 制度职责牌 | 600\*900 | 块 | 95 | 户外高精背胶裱5mm高密度安迪板包银色、金色边条 |
| 4 | 玻璃防撞条 | / | 米 | 33.25 | 磨沙贴UV |
| 5 | 桁架含画面 | / | 平方 | 80.75 | 高精黑底灯布 |
| 6 | 550灯布 | / | 平方 | 90.25 | 1440DPI |
| 7 | 安迪板5mm | / | 平方 | 156.75 | 户外高精背胶裱5mm高密度安迪板 |
| 8 | KT板 | / | 平方 | 85.5 | 户外高精背胶裱5mm不起泡光亮板 |
| 9 | 普通背胶 | / | 平方 | 76 | 户外高精背胶 |
| 10 | 黑底背胶 | / | 平方 | 76 | 户外高精黑底背胶 |
| 11 | 普通背胶 | / | 平方 | 66.5 | 户内高精背胶 |
| 12 | 可移背胶 | / | 平方 | 80.75 | 可移动户内高精背胶 |
| 13 | 相纸 | / | 平方 | 71.25 | 户内高精相纸 |
| 14 | 可移背胶 | / | 平方 | 90.25 | 可移动户外高精背胶 |
| 15 | 透明背胶 | / | 平方 | 90.25 | 户外高精透明背胶 |
| 16 | 地贴 | / | 平方 | 147.25 | 户外高精背胶裱加厚斜纹地贴膜 |
| 17 | 门型展架\易拉宝 | 800\*1800 | 个 | 171 | 户外高精画面 |
| 18 | 门型展架画面 | 800\*1800 | 幅 | 114 | 户外高精画面 |
| 19 | 斜面调节指引架（单柱） | 600\*800 | 套 | 142.5 | 画面为户外高精背胶裱5mm高密度安迪板 |
| 20 | UV软膜 | / | 平方 | 76 | （含画面车边） |
| 21 | 三角桌牌双面 | 300\*210 | 个 | 42.75 | 5mm安迪板折弯 |
| 22 | 科室牌 | 295\*235 | 块 | 114 | 铝型材烤漆组装牌 |
| 23 | 不锈钢奖牌 | 600\*400 | 块 | 332.5 | 内容不限颜色 |
| 24 | 钛金奖牌 | 600\*400 | 块 | 427.5 | 内容不限颜色 |
| 25 | V型立牌展架 | 600\*900 | 套 | 285 | 铝型材展架，画面为户外高精背胶裱5mm高密度安迪板 |
| 26 | 三折页宣传册 | 285\*210 | 张 |  | 157g双铜 |
| 27 | 三折页宣传册 | 285\*210 | 张 |  | 200g双铜 |
| 28 | 三折页宣传册 | 285\*210 | 张 |  | 250g双铜 |
| 29 | A4彩印过塑 | 290\*210 | 张 | 7.6 | 200g双铜 |
| 30 | 宣传单 | 285\*210 | 张 | 0.38 | 单面157g双铜 |
| 31 | 宣传单 | 285\*210 | 张 | 0.48 | 双面157g双铜 |
| 32 | 6S不干胶 | / | 个 | 2.85 | / |
| 33 | 会议台签 | / | 个 | 7.6 | / |
| 34 | 荣誉证书 | 420\*297 | 本 | 42.75 | 含内页200g双铜 |
| 35 | 横幅 | 5000\*500 | 条 | 71.25 | 高度60cm以内 |
| 36 | 4号旗帜 | 960\*144 | 面 | 95 | 不限颜色 |
| 37 | 3号旗帜 | 128\*192 | 面 | 104.5 | 不限颜色 |
| 38 | 科室插牌 | 145\*325 | 块 | 23.75 | 2mmPVC胶片双面UV |
| 39 | 科室牌 | 200\*100 | 块 | 19 | 3mm亚克力正面UV |
| 40 | 科室牌 | 300\*200 | 块 | 42.75 | 3mm亚克力正面UV |
| 41 | 科室牌 | 280\*205 | 块 | 47.5 | 8mm亚克力正面UV |
| 42 | 科室牌 | 300\*300 | 块 | 61.75 | 10mm瓷白亚克力正面UV |
| 43 | 科室宣传栏画框 | 500\*700 | 套 | 311.6 | 铝合金边框，圆角，安迪板底，高精相纸外覆高透光亚克力板 |
| 44 | 科室简介宣传栏 | 1975\*1000 | 套 | 2066.25 | 15mm安迪板UV+ |
| 15mm安迪板UV+5mm瓷白板UV+5mm透明亚克力及亚克力插槽 |
| 45 | 健康宣传栏 | 1840\*1000 | 套 | 1410.75 | 15mm安迪板UV+ |
| 15mm安迪板UV+、亚克力饰面+亚克力插槽 |
| 46 | 3+5水晶字 | / | cm | 2.38 | 含印特殊颜色 |
| 47 | 3+8水晶字 | / | cm | 3.33 | 含印特殊颜色 |
| 48 | 有机玻璃插盒 | 210\*297 | 个 | 19 | 单层不带底板 |
| 49 | 有机玻璃插盒 | 210\*297 | 个 | 33.25 | 双层带底板 |
| 50 | 户外立式宣传栏 | 3780\*2530 | 项 | 13133.75 | 不锈钢材质烤汽车漆，文字立体水晶字 |
| 51 | 移动宣传展架 | 2580\*2400 | 项 | 6032.5 | 不锈钢板材制作，立柱50\*50mm,面板1.2cm厚不锈钢板，烤汽车漆，脚架底部加重，配万向轮 |
| 52 | 楼宇导向系统 | 500\*2000 | 项 | 7172.5 | 不锈钢材质烤汽车漆，文字金属立体字 |
| 53 | 指示牌路牌 | / | 项 | 3325 | 不锈钢材质烤汽车漆，反光膜文字，骨架钢结构烤漆 |
| 54 | 楼宇立体字 | 2m\*2m | 套 | 21185 | 铝板包边立体造型，表面烤汽车漆，内置LED灯组，正面发光，骨架钢结构烤漆 |
| 55 | 楼宇招牌发光字 | 24m\*6m | 项 | 327750 | 不锈钢包边立体造型，烤汽车漆，LED穿孔外露正面发光，骨架钢结构烤漆 |
| **新增常用物料** | | | | | |
| 1 | 精品钛金字(字宽20-50cm) | / | cm | 13.5 | 2cm厚不锈钢包边立体造型 |
| 2 |  | / | cm | 14.5 | 3cm厚不锈钢包边立体造型 |
| 3 |  | / | cm | 16.5 | 4cm厚不锈钢包边立体造型 |
| 4 |  | / | cm | 18.5 | 5cm厚不锈钢包边立体造型 |
| 5 | 拉丝玫瑰金字(字宽20-50cm) | / | cm | 13.5 | 2cm厚不锈钢包边立体造型 |
| 6 |  | / | cm | 14.5 | 3cm厚不锈钢包边立体造型 |
| 7 |  | / | cm | 16.5 | 4cm厚不锈钢包边立体造型 |
| 8 |  | / | cm | 18.5 | 5cm厚不锈钢包边立体造型 |
| 9 | 拉丝玫瑰金背发光/侧发光字(字宽20-50cm) | / | cm | 17 | 2cm厚不锈钢包边立体造型 |
| 10 |  | / | cm | 18 | 3cm厚不锈钢包边立体造型 |
| 11 |  | / | cm | 19 | 4cm厚不锈钢包边立体造型 |
| 12 |  | / | cm | 20 | 5cm厚不锈钢包边立体造型 |
| 13 | 亚克力平面发光字不锈钢包边（字宽20-90cm） | / | cm | 16 | 4cm厚不锈钢包边立体造型 |
| 14 |  | / | cm | 17 | 5cm厚不锈钢包边立体造型 |
| 15 |  | / | cm | 18 | 6cm厚不锈钢包边立体造型 |
| 16 |  | / | cm | 19 | 8cm厚不锈钢包边立体造型 |
| 17 | 不锈钢烤漆字 | / | cm | 11 | 高度50公分以下；厚度2-3公分 |
| 18 |  | / | cm | 14 | 高度50公分以下；厚度5-6公分 |
| 19 | 注水刀旗 | 3.5m\*0.6m | 个 | 890 | 旗帜布写真+注水旗座 |
| 20 | 焊户外支架 | / | 平方 | 546 | 30\*30mm冷镀锌方管 |
| 21 | 户外广告牌扣板 | / | 平方 | 275 | C84镀锌铁 |
| 22 | 异形铁板 | / | 平方 | 980 | 2.0加工形状冲孔烤漆 |
| 23 | 锦旗置物架 | 0.7\*0.4\*1.8m | 套 | 695 | 铁艺高温喷涂70\*400\*140cm |
| 24 | 亚克力夹画牌 | 0.6\*0.9m | 套 | 595 | 3+5,60\*90cm高清喷绘 |
| 25 | 袖章 | 14cm\*21cm | 个 | 12 | 优质布料热转印 |
| 26 | 绶带 | 160\*12cm | 条 | 30 | 优质布料热转印 |
| 27 | 锦旗 | 0.4\*0.6 | 面 | 195 | 加密龙须立体闪金 |
| 28 | 胸牌 | 13cm\*9cm | 套 | 22 | 卡套PVC吊绳 |
| 29 | 牌匾架 | 600\*1500 | 个 | 195 | 原木色揭牌专用收缩木架 |
| 30 | 红布、红绳、红花球 | / | 套 | 138 | 优质布料 |
| 31 | 铜版纸册 | 210\*148mm | 本 | 17.5 | 20p内骑马订、胶装300克铜版纸封内内页250克覆膜 |
| 32 |  | 210\*280mm | 本 | 43 | 40p内骑马订、胶装300克铜版纸封内内页250克覆膜 |
| 33 | 大信封 | 22\*32cm | 个 | 2.5 | 白牛皮，彩色 |
| 34 | 名片制作 | / | 100张/盒 | 52 | 双铜纸300g，覆膜 |
| 35 | 奖杯 | 280\*80mm | 个 | 315 | 树脂款、水晶款含文字雕刻、普通盒装 |
| 36 | 透明文件袋+logo印刷 | 310\*220mm | 个 | 1.9 | 透明文件袋彩印、pp胶文件袋 |
| 37 | 医院定制纸袋 | 400\*300\*100mm | 个 | 6.5 | 250g手袋专用纸彩印、单面覆光膜、穿绳、啤形粘成品 |
| 38 | 伸缩手举牌 | 500X300 | 个 | 95 | 不锈钢杆，安迪板UV画面 |
| 39 | 镭射膜标贴 | 60X60 | 个 | 8 | 高精UV印镭射膜 |
| 40 | 水晶标贴 |  | 个 | 6 | UV转印防水耐刮 |
| 41 | 磨沙贴 |  | 平方 | 100 | 加厚磨沙贴玻璃专用 |
| 42 | 床号卡 | 95X74 | 个 | 13 | PVC板材UV彩印 |
| 43 | 圆形扇 | 200X200 | 把 | 3.5 | PP材质UV彩印 |
| 44 | 不锈钢镂空板 | 270X120 | 块 | 90 | 不锈钢板材雕刻 |
| 45 | 雪糕筒 |  | 个 | 75 | PP材质 |
| 46 | 不锈钢冲孔发光字包边烤漆（字宽20-90cm） | / | cm | 16 | 4cm厚不锈钢包边立体造型 |
| 47 |  | / | cm | 17 | 5cm厚不锈钢包边立体造型 |
| 48 |  | / | cm | 18 | 6cm厚不锈钢包边立体造型 |
| 49 |  | / | cm | 19 | 8cm厚不锈钢包边立体造型 |
| 50 | 安迪板字烤漆（字宽80cm以内） | / | cm | 5 | 10mm板材雕刻烤漆 |
| 51 |  | / | cm | 6 | 12mm板材雕刻烤漆 |
| 52 |  | / | cm | 7 | 15mm板材雕刻烤漆 |
| 53 |  | / | cm | 8 | 18mm板材雕刻烤漆 |
| 54 | 荣誉证书 | 255\*360 | 本 | 35 | 精品皮面烫金工艺含内页200g双铜 |
| 55 | 荣誉证书 | 210\*295 | 本 | 20 | 硬本珠光磨砂面含内页200g双铜 |
| 56 | 结业证书 | 210\*295 | 本 | 20 | 硬本珠光磨砂面含内页200g双铜 |
| 57 | 安全出口荧光警示贴 | 300X150 | 张 | 35 | PVC加厚荧光材质，自发夜光 |
| 58 | 红木奖牌 | 600\*400 | 块 | 850 | 红木+金属板或金银箔，不限颜色 |
| 59 | 双面吊挂灯箱 | 1400X250 | 套 | 1876 | 铝型材高温喷涂双面可打开 |
| 60 | 人形立牌展架 | 1650X850 | 套 | 265 | 铁艺高温喷涂，KT板高精画面 |

注：（单独提供）

1. 以上为价格上限，供应商须保证材质、规格不变的基础上下浮报价，下浮率必须为固定报价。并按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2. 报价方式为总价包干，报价费用包含平面设计、排版、修改、校对、制作、配送、运输、安装、质量保证、售后服务、各项税金及合同实施过程中不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。
3. 清单所列均为常规尺寸，特殊尺寸及定制按实际报价。

**四、服务限时**

自签订合同之日起，采购金额达到预算金额250.2万元时止。